.macro segm\_init: //beállítás mint kimenti periféria  
ldi a, 0xFF  
out DDRA, a  
.endmacro

kitesz: //szám kiíratás  
ldi ertek, pl:4 //amit látni akarok  
ori ertek, *1***001**0000 //2.szegmensre 4! (enable)

out PORTA, ertek //érték+engedély+hova! kiíratás  
rjmp start

x**000**xxx 1.

x**001**xxx 2.

x**010**xxx 3.

x**011**xxx 4.

x**100**xxx DOT